**Oljesmord axeltätning**

Oljesmord axeltätning med välbeprövad tätningsprincip. Tätningen mot propelleraxeln sker med zimmeringar som är det vanligaste sättet att täta mot axlar. Vevaxlar i motorer, propelleraxeln på utom­bordsmotorer, växellådor m.m. har samma typ av tätning.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnr** | **Axel****diameter****i mm** | **Slang****diameter****i mm** | **Ytter****diameter****i mm (ca)** | **Längd****i mm** |  |  |
| 30003-25 | 25 | 38 | 70 | 140 |  |  |
| 30003-30 | 30 | 45 | 80 | 150 |  |  |
| 30003-35 | 35 | 50 | 90 | 170 |  |  |